*.sfw : Firmware upgrade met behoud van instellingen.
*.rst : Firmware upgrade met een reset van instellingen.

Maak voordat u gaat upgraden altijd een configuratie backup, dit kan bij 'System Maintenance > Backup & Restore'.
Controleer daarnaast de huidige firmware versie, indien dit een oude release is adviseren wij in tussenstappen de upgrade uit te voeren.
Oude firmware releases kunt u downloaden op https://fw.draytek.com.tw

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebruik van Restore Firmware (.rst)

Dit model biedt geen apart .rst firmwarebestand aan.
Om een firmware-upgrade uit te voeren die het apparaat ook terugzet naar de fabrieksinstellingen, 
kun je het standaard firmwarebestand handmatig hernoemen door de extensie te wijzigen (bijv. van .sfw naar .rst).

Voorbeeld:
Hernoem v2136_542.sfw → v2136_542.rst

De .rst-upgrademethode is handig voor herstel of een schone installatie.
Het herstellen van de firmware wist alle configuratie-instellingen (behalve productregistratie, licentiesleutels en certificaten).
Maak daarom eerst een back-up van je configuratie voordat je een restore firmware toepast.
TFTP handleiding: https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5222