*.all : Firmware upgrade met behoud van instellingen.
*.rst : Firmware upgrade zonder behoud van instellingen. (fabrieksinstellingen)

De Vigor2766 serie zal standaard worden geleverd met de STD firmware. Deze firmware is geschikt voor zowel VDSL Vectoring, VDSL Supervectoring en Ethernet verbindingen.
Wanneer u gebruik maakt van ADSL, onstabiliteit ervaart of de maximale performance niet behaald, zou u kunnen overwegen om gebruik te maken van de MDM1 firmware. 
Alle overige versies zijn te downloaden op https://fw.draytek.com.tw/

Maak voordat u gaat upgraden altijd een configuratie backup, dit kan bij System Maintenance > Configuration Backup.
Controleer daarnaast de huidige firmware versie, indien dit een oude release is adviseren wij in tussenstappen de upgrade uit te voeren. 
Oude firmware releases kunt u downloaden op https://fw.draytek.com.tw/.