*.all : Firmware upgrade met behoud van instellingen.
*.rst : Firmware upgrade zonder behoud van instellingen. (fabrieksinstellingen)

De V2860 & V2760 producten worden standaard uitgeleverd met de VECTOR1 firmware. 
Deze firmware kunt u zowel op ADSL als VDSL en VDSL Vectoring verbindingen gebruiken.
Indien u tegen synchronisatie of snelheidsproblemen aanloopt kunt u een andere variant proberen.

VECTOR1: Hier wordt het modem standaard mee uitgeleverd
STD: Eventueel voor ADSL/ADSL2 of VDSL verbindingen zonder vectoring

Maak voordat u gaat upgraden altijd een configuratie backup, dit kan bij System Maintenance > Configuration Backup.
Controleer daarnaast de huidige firmware versie, indien dit een oude release is adviseren wij in tussenstappen de upgrade uit te voeren.
Oude firmware releases kunt u downloaden op https://fw.draytek.com.tw/